**附件1：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **招募“电力电缆故障修复”年度服务商** |
| 需求内容 | 负责400V、750V、10kV电缆故障定点、电缆更换、电缆中间接头制作、恢复电缆井等工作。  合同履行期限：一年  施工单位主要负责以下工作：  1.查找电缆故障点；  2.挖掘故障点位电缆；  3.更换故障电缆；  4.制作电缆头中间、终端头；  5.恢复电缆井。 |
| 特殊要求：  1.施工单位操作人员应具备高压电工证；  2.施工单位应具有承装、承修、承试电力设施五级许可证及以上资质。 |