**附件1：**

项目名称：**招募“磁轨丝杆等货物”的供应商**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料 | 型号 | 技术参数/规格 | 参考厂家/品牌 | 图片 | 单位 | 数量 | 备注 |
| /项目名称 |
| 1 | 磁轨丝杆 | 适配70%车汉宁卡尔磁轨悬挂装置 | 1.丝杆总长300mm； 2.头部直径φ60mm； 3.螺纹直径φ16mm。 | 汉宁卡尔（H&K） | 无 | 个 | 36 | **1.提供样品； 2.产品有轨道交通实际应用业绩证明； 3.接口尺寸、材质与现车匹配一致。** |
| 2 | 磁轨环槽圆螺母 | 适配70%车汉宁卡尔磁轨悬挂装置 | 1.适配70%车汉宁卡尔磁轨悬挂装置； 2.不锈钢材质。 | 汉宁卡尔（H&K） |  | 个 | 180 | **1.提供样品； 2.产品有轨道交通实际应用业绩证明； 3.接口尺寸、材质与现车匹配一致。** |
| 3 | 磁轨开槽圆螺母 | 适配70%车汉宁卡尔磁轨悬挂装置 | 1.适配70%车汉宁卡尔磁轨悬挂装置； 2.不锈钢材质。 | 汉宁卡尔（H&K） |  | 个 | 96 | **1.提供样品； 2.产品有轨道交通实际应用业绩证明； 3.接口尺寸、材质与现车匹配一致。** |