**递交文件模版及相关说明**

|  |
| --- |
| **项目名称：有轨电车车辆专用备品备件招标采购** |
| 1 | **参会要求** | 1、开标当天因故不能到现场参加，请保持手机畅通。2、未按规定时间参加、未邮寄资料或电话不通，视为自动放弃。 |
| 2 | **资料邮寄地址** | 辽宁省沈阳市浑南区创新路255号 收件人：薛工 电话：024-66192035 |
| 3 | **注意事项** | **1、商务文件中★项，为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。****2、报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。** |
| **参会商务文件要求（见附件1）** |
| **文件提交明细** | **提交要求** |
| 1、报价总表2、报价明细表3、项目需求书（甲方提供，乙方盖章确认）4、技术文件/施工方案/服务内容等（工程服务类项目）5、营业执照6、近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明7、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书8、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书9、质量保证承诺书10、售后服务承诺书11、供应商具备承接此项目的资质证明资料12、供应商认为必要的其它资料 | a、请将所有文件密封装订成册，一正六副，共七套。b、提交文件正本每页都需要加盖公章。副本为带章复印件即可。c、装订顺序：按目录顺序。 |

附件1：

**商务文件**

1. 报价总表
2. 报价明细表
3. 项目需求书（甲方提供，乙方盖章确认）
4. 技术文件/施工方案/服务内容（工程/服务类项目）
5. 营业执照
6. 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
7. 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
8. 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
9. 项目承诺书
10. 售后服务承诺书

十一、供应商具备承接此项目的资质证明资料

十二、供应商认为必要的其它资料

**一、报价总表**

 **年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | **有轨电车车辆专用备品备件招标采购** |
| 2 | 报价单位名称 | 　 |
| 3 | 联系人/电话 | 　 |
| 4 | 总报价 |  ¥ 大写：  |
| 5 | 报价明细 | 具体见附件：报价明细表 |
| 6 | 付款方式 | * + - 1. □验收合格后付款95%，质保金5%
			2. □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| 7 | **★**开票要求 | **增值税专用发票、收据** |
| 8 | 质保期限 | 具体见附件 |
| 9 | 供货期/工期/服务期 | 　 |
| 10 | 送货/服务/工程地点 | 　按采购方指定为准 |
| 11 | 二次报价 | （如有，服务商现场/电话二次报价） |
| 12 | 其它 | 　 |
| 备注： **1、★项，为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。****2、此《报价总表》需加盖公章。** **3、报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。****4、最终价格（非固定总价合同）、货期/工期等商务条款以合同为准。** |

|  |
| --- |
| **二、报价明细表** |
| **（格式自拟，需加盖公章，具体明细见项目需求书）** |

|  |
| --- |
| 您好！感谢您为我公司真诚报价！所需报价产品列表如下： |
| 序号 | 物料 | 型号 | 技术参数/规格 | 参考厂家/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | 图片 |
| /项目名称 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  合计 |  | 　 |
|  总计金额（大写）： |
| 1、付款方式：**□**货到付款 **□**款到发货 **□**其他  |
| 2、交货/服务地点： 沈阳市浑南区创新路255号（如有变化，以甲方指定为准）  |
| 3、质量保证期： 4、交货期 /工期/服务期：  |
| **注（1）报价货币单位：人民币元。 报价含税、运费、装卸费。 （2）报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。 （3）以上信息均以最终签订的合同条款为准。 （4）报价格式供应商可根据项目情况修改或添加附件。** |
| 供应商名称： | 公司电话： |
| 有效印章： |  | 联系人： |  |
| 公司地址： |  | 联系方式： |  |

**三、★项目需求书**

**（需加盖公章）**

**注：1、此★项目需求书为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。**

**2、盖章视为全部响应。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 参考厂家/品牌 | 型号 | 技术参数/规格 | 备注 |
| 　 |
| 1 | 取针工具 | 2 | 个 | 兴华航空电器有限责任公司 | MY33Q-4 | 金属 | 　 |
| 2 | 取针工具 | 2 | 个 | 兴华航空电器有限责任公司 | MYQ-16 | 金属 | 　 |
| 3 | 空压机接触器 | 2 | 个 | Schneider | LC1-D32BDC | 复合材质 | 　 |
| 4 | 高速断路器闭合继电器 | 2 | 个 | Mors Smitt | TDDB-U201-C-0.5~1S(0.5-1秒）0.85 | 复合材质 | 　 |
| 5 | 高音电笛 | 30 | 个 | 无 | DL229YTG-WX | 提供安装图纸接口尺寸，金属 | 　 |
| 6 | 刮雨器开关手柄 | 5 | 个 | Kraus & Naimer | G251 | S0，复合材质 | 　 |
| 7 | 70%车牵引电机电源线（1模块） | 3 | 根 | 中车永济电机有限公司 | EN50382-2（U-S-5315001066、V-S-5315001067、W-5315001068）各一根 | JGGB 3000V 1\*70 180℃ XZ（2.2米），铜 | 　 |
| 8 | 70%车牵引电机电源线（2模块） | 3 | 根 | 中车永济电机有限公司 | EN50382-2（U-5315000990、V-5315000991、W-5315000992）各一根 | JGGB 3000V 1\*70 180℃ XZ（8米），铜 | 　 |
| 9 | 冷压接头 | 6 | 个 | 无 | 无 | 70-10（厚度3.5mm），铜 | 　 |
| 10 | 直黄油嘴防尘帽 | 100 | 个 | 无 | M8 | M8X1，塑料 | 　 |
| 11 | 车顶电气箱接地线 | 20 | 根 | 无 | YBZ | 50-300-9，铜 | 　 |
| 12 | 接地线 | 18 | 根 | 无 | RLX1 | 35-300-8.5，铜线 | 　 |
| 13 | 接地线 | 4 | 根 | 无 | XBZ | 50-300-9/11，铜线 | 　 |
| 14 | 接地线 | 4 | 根 | 无 | YBZ | 35-300-9/11，铜线 | 　 |
| 15 | 接地线 | 23 | 根 | 无 | YBZ | 50-300-9，铜线 | 　 |
| 16 | 接地线 | 9 | 根 | 无 | YBZ | 50-300-9/11，铜线 | 　 |
| 17 | 电缆防水夹紧接头 | 6 | 套 | 无 | HSM-EMV | M32×1.5，黄铜镀镍 | 　 |
| 18 | DRMD动态地图屏（新钶二期） | 2 | 块 | 新钶/海天 | 配套浑南有轨车型 | +24VDC；37" | 　 |
| 19 | STD触摸屏显示器（新钶二期） | 1 | 块 | 新钶/海天 | 配套浑南有轨车型 | +24VDC；345\*227\*50 | 　 |
| 20 | 后视摄像机（新钶二期） | 4 | 个 | 新钶/海天 | 兼容DS-2CD2510F并配套浑南有轨电车 | 12V，4W MAX/PoE | 　 |
| 21 | 麦克风（新钶二期） | 3 | 个 | 新钶/海天 | AKG GN30 | 三针接口 | 　 |
| 22 | 37”LCD（四方所） | 4 | 块 | 四方所 | 配套浑南有轨车型 | +24VDC；37" | 　 |
| 23 | STD触摸屏显示器（四方所） | 6 | 块 | 四方所 | 配套浑南有轨车型 | +24VDC；345\*227\*50 | 　 |
| 24 | 后视摄像机（四方所） | 4 | 个 | 四方所 | 兼容DS-2CD2510F并配套浑南有轨电车 | 12V，4W MAX/PoE | 　 |
| 25 | 麦克风（新钶二期） | 3 | 个 | 四方所 | AKG GN30E | 三针接口 | 　 |
| 26 | 广播控制盒面板蒙皮 | 15 | 张 | 新钶/海天/四方所 | 配套浑南有轨车型 | 配套浑南有轨车型 | 　 |
| 27 | CONROLLER-B（新钶二期） | 2 | 块 | 新钶/海天 | 配套沈阳浑南有轨电车车型 | 无 | 　 |
| 28 | SWITCH-A（新钶二期） | 1 | 块 | 新钶/海天 | 配套沈阳浑南有轨电车车型 | 无 | 　 |
| 29 | 广播主机控制模块（四方所） | 2 | 块 | 四方所 | 配套沈阳浑南有轨电车车型 | 无 | 　 |
| 30 | MU硬盘拷贝机 | 1 | 台 | 安诺利 | HD1202 | 一拖一 | 　 |
| 31 | 显示器 | 1 | 块 | 无 | VGA | 7寸 | 　 |
| 32 | 温控开关 | 20 | 个 | 无 | KDS301 | 70摄氏度，复合 | 　 |
| 33 | 温控开关 | 20 | 个 | 无 | KDS301 | 105摄氏度，复合 | 　 |
| 34 | 空调机组飞机锁 | 50 | 个 | 无 | 无 | 无 | 　 |
| 35 | 空调机组四角锁 | 20 | 个 | 无 | 无 | 无 | 　 |
| 36 | 关节轴承（左旋） | 4 | 个 | IKO、PNY | POS8ECl | d:8mm；d3：M8\*1.25；B：12mm； C1：9mm；L1:25mm；d2:24mm；h：42mm；L2：54mm；不锈钢 | 　 |
| 37 | 关节轴承 | 4 | 个 | IKO、PNY | POS8ECl | d:8mm；d3：M8\*1.25；B：12mm； C1：9mm；L1:25mm；d2:24mm；h：42mm；L2：54mm；不锈钢 | 　 |
| 38 | 关节轴承 | 8 | 个 | IKO、PNY | KA20204 | d:20mm；d3：M20\*1.5；B：25mm； C1：18mm；L1:45mm；d2:45mm；L7:25mm；h：78mm；L2：103mm；不锈钢 | 　 |
| 39 | 动车一位侧裙板 | 1 | 套 | 长春红星 | 蓝 | 70%车一期车，铝 | 　 |
| 40 | 动车一位侧裙板 | 1 | 套 | 长春红星 | 蓝 | 70%车二期车，铝 | 　 |
| 41 | 动车一位侧裙板 | 1 | 套 | 长春红星 | 白 | 70%车二期车，铝 | 　 |
| 42 | 动车二位侧裙板 | 1 | 套 | 长春红星 | 蓝 | 70%车一期车，铝 | 　 |
| 43 | 动车二位侧裙板 | 4 | 套 | 长春红星 | 白 | 70%车二期车，铝 | 　 |
| 44 | 动车二位侧裙板 | 2 | 套 | 长春红星 | 蓝 | 70%车二期车，铝 | 　 |
| 45 | 拖车裙板 | 1 | 套 | 长春红星 | 白 | 70%车辆，铝 | 　 |
| 46 | 拖车裙板 | 1 | 套 | 长春红星 | 蓝 | 70%车辆，铝 | 　 |
| 47 | 锁盒盖 | 80 | 个 | 康尼 | MS130DH07-2-21602 | 铝 | 　 |
| 48 | 硅基脂 | 10 | KG | 康尼 | H295 | 硅脂 | 　 |
| 49 | 承载轮 | 5 | 个 | 博得 | 8431-10-0-01-340 | 尼龙材质 | 　 |
| 50 | 承载轮 | 5 | 个 | 博得 | 4815-01-0-00-340 | 钢材质 | 　 |
| 51 | 编码器 | 2 | 个 | 博得 | 25-375-0033-300 | 复合材质 | 　 |
| 52 | 70%车拖车液压单元接地线 | 3 | 个 | 无 | 无 | 金属 | 　 |
| 53 | 一期70%车动车夹钳闸瓦销防尘堵（一字） | 100 | 个 | 无 | 无 | 塑料 | 　 |
| 54 | 一期70%车拖车夹钳闸瓦销防尘堵（十字） | 100 | 个 | 无 | 无 | 塑料 | 　 |
| 55 | 一期70%车动车夹钳注油口防尘堵 | 50 | 个 | 无 | 无 | 塑料 | 　 |
| 56 | 增购70%车动车夹钳注油口防尘堵 | 50 | 个 | 无 | 无 | 塑料 | 　 |
| 57 | 液压单元手动回油阀堵头 | 32 | 个 | 无 | 内径螺纹处M16 | 复合 | 　 |
| 58 | 注油清洗器接头14 | 1 | 个 | 无 | M14管路配套 | 复合 | 　 |
| 59 | 注油清洗器接头16 | 1 | 个 | 无 | M16管路配套 | 复合 | 　 |
| 60 | 注油清洗器滤芯 | 2 | 个 | 无 | 清洗器配套 | 注油清洗器专用，复合 | 　 |
| 61 | 管路保护公接头14 | 50 | 个 | 无 | M14管路配套 | 塑料 | 　 |
| 62 | 管路保护母接头14 | 50 | 个 | 无 | M14管路配套 | 塑料 | 　 |
| 63 | 管路保护公接头16 | 60 | 个 | 无 | M16管路配套 | 塑料 | 　 |
| 64 | 管路保护母接头16 | 60 | 个 | 无 | M16管路配套 | 塑料 | 　 |
| 65 | O型密封圈 | 160 | 个 | 无 | M14管路配套 | 派克管路专用，橡胶 | 　 |
| 66 | O型密封圈 | 200 | 个 | 无 | M16管路配套 | 派克管路专用，橡胶 | 　 |
| 67 | 阀控制单元（VSS) | 1 | 个 | 汉宁卡尔（H&K） | 无 | 含程序 | 　 |
| 68 | 空压机滤芯 | 20 | 个 | 浙江金字机械电器有限公司/天津联科思创 | 9000-416-31 | EPD250-BLM直流无刷压缩机用，复合 | 　 |
| 69 | 阀控制单元（VSS) | 1 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 70%增购车（含程序） | 　 |
| 70 | 增购70%车动车制动缸 | 1 | 套 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 70%增购车动车（含密封件），复合 | 　 |
| 71 | 直黄油嘴 | 50 | 个 | 无 | M8\*1 | M8\*1，铜 | 　 |
| 72 | 磁轨线接线端子 | 16 | 个 | 无 | 3E6 571 1300 | 3E6 571 1300，复合 | 　 |
| 73 | 磁轨线压线端子 | 10 | 个 | 无 | 适合70%车磁轨线 | 10mm²磁轨线压接用，复合 | 　 |
| 74 | 皮带扳手 | 2 | 个 | 无 | 钳柄长度：278mm夹持直径：220mm扭矩：90Nm | 钳柄整体碳钢锻压；高强度重型橡胶皮带，复合 | 　 |
| 75 | 喉箍 | 12 | 个 | 无 | 带宽9锁紧范围21-38，不锈钢 | 锁紧范围21-38mm，不锈钢 | 　 |
| 76 | 撒砂软管 | 16 | 米 | 无 | 橡胶软管 | 橡胶软管，复合 | 　 |
| 77 | 磁轨接线端子排 | 8 | 个 | 魏德米勒 | WDU35/ZA | 复合 | 　 |
| 78 | 蓄电池 | 72 | 个 | 长虹 | GNC120-(4) | 1.标称电压：1.2V2.额定容量：120AH3.外形尺寸：长：139mm/宽：79mm/高：291mm | 需提供轨道交通供货业绩证明，寿命要求50%DOD，循环次数大于等于600次，质保期1年 |
| 79 | 高速断路器吸合接触器 | 2 | 个 | 施耐德 | LC1-D38BDC | 无 | 　 |
| 80 | 接触器 | 2 | 个 | 施耐德 | LC1-D32BDC | 无 | 　 |
| 81 | 主接触器供电接触器 | 1 | 个 | 施耐德 | LC1-DT20BDC | 无 | 　 |
| 82 | 磁轨制动接触器 | 1 | 个 | 施耐德 | LC1-D40ABD | 无 | 　 |
| 83 | 蓄电池接触器 | 1 | 个 | Ferraz | LTHS125/1P | 无 | 　 |
| 84 | 前照灯远、近光、应急照明接触器 | 3 | 个 | 施耐德 | LC1-D12BDC | 无 | 　 |
| 85 | 正常照明接触器 | 1 | 个 | 施耐德 | LC1-D25BDC | 无 | 　 |
| 86 | 司机室电热、客室电热、蓄电池伴热、电热玻璃接触器 | 3 | 个 | 施耐德 | LC1-D09BDC | 无 | 　 |
| 87 | 蓄电池欠压继电器 | 1 | 个 | PHONENIX | EMD-FL-V-300(小于20V断开，22V吸合） | (小于20V断开，22V吸合） | 　 |
| 88 | 蓄电池延时继电器 | 2 | 个 | Mors Smitt | TDE4-U201-C/6-60S(30秒延时断开） | 30秒延时断开） | 　 |
| 89 | 前照灯控制开关 | 4 | 个 | 诺和 | ISD2011006A2 | 无 | 　 |
| 90 | 司机室增压单元开关 | 2 | 个 | 诺和 | ISD2011018A2 | 无 | 　 |
| 91 | 门选开关 | 6 | 个 | KRAUS&NAIMER | CA10 | XD6245-2E24 | 　 |
| 92 | 辅助控制电源 | 1 | 个 | GE | EP101UCC01RAIL | 无 | 　 |
| 93 | VCU电源断路器 | 1 | 个 | GE | EP101UCC02RAIL | 无 | 　 |
| 94 | 高速断路器控制断路器 | 1 | 个 | GE | EP101UCC04RAIL | 无 | 　 |
| 95 | 司机室激活断路器 | 1 | 个 | GE | EP101UCC06RAIL | 无 | 　 |
| 96 | 车门控制断路器 | 1 | 个 | GE | EP101UCC10RAIL | 无 | 　 |
| 97 | RIOM箱电源断路器 | 1 | 个 | GE | EP101UCC16RAIL | 无 | 　 |
| 98 | 车门电源 | 1 | 个 | GE | EP101UCC25RAIL | 无 | 　 |
| 99 | 正常照明电源断路器 | 1 | 个 | GE | EP101UCC32RAIL | 无 | 　 |
| 100 | 蓄电池排气孔滤网 | 50 | 个 | 无 | 无 | 直径55mm，网眼144目 | 　 |
| 101 | 增压单元电机 | 10 | 台 | ECOFIT | 4GDS25 146\*180L | 1.电容：230VAC，CL.F 2.5μF； 2.频率：50/60Hz； 3.最大电压：400V；4.额定电流：0.5/0.59A； 5.电功：112/135Wa； 6.转速：1175/1095RPM； 8.防护等级：IP44；9.寿命：10年。 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明?质保2年 |
| 102 | 牵引箱锁闭搭扣 | 50 | 套 | 大连电牵/生久柜锁 | DK607-1 | 无 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明?质保2年 |
| 103 | DCDC箱和辅助箱支撑杆 | 10 | 个 | 大连电牵/生久柜锁 | L-FS350 | 无 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明?质保2年 |
| 104 | 牵引箱支撑杆（左+右） | 10 | 套 | 大连电牵/生久柜锁 | 4003-1001-01 | 无 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明?质保2年 |
| 105 | 70%车牵引电机电源线 | 2 | 根 | 中车永济电机有限公司 | EN50382-2 | JGGB 3000V 1\*70 180℃ XZ（4.1米） | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明?质保2年 |
| 106 | 70%车牵引电机电源线 | 2 | 根 | 中车永济电机有限公司 | EN50382-2 | JGGB 3000V 1\*70 180℃ XZ（9米） | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明?质保2年 |
| 107 | 接地电阻 | 20 | 根 | 苏州工业园区木原电器有限公司 | DZX-30 | D11 L=200 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明?质保2年 |
| 108 | 传感器接线盒盖 | 4 | 个 | 青岛四方 | 无 | 无 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明?质保2年 |
| 109 | 接线柱组件 | 20 | 套 | 长春大亿科技发展有限公司 | XRDT-2Z-8 | 无 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明? |
| 110 | 电磁兼容金属电缆防水接头 | 20 | 套 | 无 | HSM-EMV | M32×1.5 | 　 |
| 111 | O型密封圈（钢管用） | 10 | 个 | 无 | M14管路配套 | 70%车制动管路专用 | 轨道交通供货业绩证明？橡胶管，质保期3年？ |
| 112 | O型密封圈（钢管用） | 10 | 个 | 无 | M16管路配套 | 70%车制动管路专用 | 轨道交通供货业绩证明？橡胶管，质保期3年？ |
| 113 | 干燥筒 | 4 | 个 | 浙江金字机械电器有限公司 | 直径φ136 | 适配70%车撒砂风源组成；432 410 020 2 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明? |
| 114 | 空压机滤芯 | 10 | 个 | 浙江金字机械电器有限公司/天津联科思创 | 9000-416-31 | EPD250-BLM直流无刷压缩机用 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明? |
| 115 | AIO板卡 | 2 | 个 | 汉宁卡尔(H＆K） | BCU（编号：25069190）上的AIO板卡 | 适配一期70%车汉宁卡尔制动系统 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明?程序与70%车汉宁卡尔制动系统兼容 |
| 116 | 阀控制单元（VSS) | 1 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | HVCU03 | 70%增购车（含程序） | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明?程序与70%车增购车兼容 |
| 117 | 增购70%车拖车制动缸 | 4 | 套 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 含密封件；紧固件 | 70%增购车拖车 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明? |
| 118 | 增购70%车动车制动缸 | 2 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 70%增购车动车 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明? |
| 119 | 增购70%三指弹性夹 | 4 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 70%增购车拖车 | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明? |
| 120 | 撒砂风源组成电源插组件  | 2 | 套 | 浙江金字机械电器有限公司 | YG41-32-11-00/1 | B44侧入口罩组件M20\*1.5（含插针） | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明? |
| 121 | 拖车快换接头（母） | 2 | 个 | parker派克 | IF3810RN | 70%车用 | 轨道交通供货业绩证明?质保3年？ |
| 122 | 拖车快换接头（公） | 2 | 个 | parker派克 | IF3820RN | 70%车用 | 轨道交通供货业绩证明?质保3年？ |
| 123 | 增购70%拖车载荷传感器 | 2 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | ZHCGQ03 | 1.适配沈阳浑南增购70%车拖车；2.信号输出：4-20mA；3.工作电压：DC24V±30%；4.负载电阻：R≤600Ω | 需要原厂或试装合格后方可采购?轨道交通供货业绩证明? |
| 124 | 手缓三通阀防尘帽 | 10 | 个 | 无 | 适配70%车手缓三通阀 | 蓝色；复合橡胶材质；适配70%车手缓三通阀 | 　 |
| 125 | 金属电缆防水接头20 | 16 | 个 | 无 | CNRJT-JSFS-8-M-M | M20\*1.5-2-11 | 需在原厂或试装合格厂家处购买，如新厂家需要试装合格后方可采购；?轨道交通供货业绩证明? |
| 126 | 金属电缆防水接头25 | 8 | 个 | 无 | CNRJT-JSFS-8-M-M | M25\*1.5-1-12 | 　 |
| 127 | 编码器 | 1 | 个 | 博得 | 25-375-0033-300 | 无 | 轨道交通供货业绩证明，满足我司门系统软硬件接口匹配，质保期2年 |
| 128 | 摩擦垫 | 200 | 个 | 无 | CCDZ126-300-005 | 无 | 　 |
| 129 | T型橡胶堵 | 200 | 个 | 无 | 无 | 24mm | 　 |
| 130 | 航空端子压线钳 | 1 | 个 | 杰瑞德 | JRD-AF8 | 压线范围：12-26AWG（4-0.128mm²） | 　 |
| 131 | 客室摄像机（新钶一期） | 2 | 个 | 新钶/海天 | 兼容DS-2CD2510F并配套浑南有轨电车 | 12V/PoE | 　 |
| 132 | 司机室摄像机-带夜视、拾音器（新钶二期） | 1 | 个 | 新钶/海天 | 兼容DS-2CD2512F-IS并配套浑南有轨电车 | 12V/PoE | 　 |
| 133 | 司机室摄像机（新钶二期） | 1 | 个 | 新钶/海天 | 兼容DS-2CD2510F并配套浑南有轨电车 | 12V/PoE | 　 |
| 134 | 客室摄像机（新钶二期） | 1 | 个 | 新钶/海天 | 兼容DS-2CD4112FWD并配套浑南有轨电车 | 12V/PoE | 　 |
| 135 | 司机室摄像机-带夜视、拾音器（四方所） | 1 | 个 | 四方所 | 兼容DS-2CD2532F-IS并配套浑南有轨电车 | 12V/PoE | 　 |
| 136 | 司机室摄像机（四方所） | 1 | 个 | 四方所 | 兼容DS-2CD2510F并配套浑南有轨电车 | 12V/PoE | 　 |
| 137 | 客室摄像机（四方所） | 2 | 个 | 四方所 | 兼容DS-2CD4112FWD-IZ并配套浑南有轨电车 | 12V/PoE | 　 |
| 138 | 70%车蓄能器 | 15 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 1.适配沈阳浑南一期70%车；2.公称容积2.8L；3.气体类型：氮气；4.工作介质：Pentopol J32;5.最大系统压力（静态）：120bar | 重新招募 |
| 139 | 增购70%车制动闸片 | 20 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | ZP06 | 适配浑南70%增购车辆 | 重新招募 |
| 140 | 增购70%车液压单元油箱箱体（含注油接头） | 2 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 箱体适配浑南70%增购车液压单元；螺塞规格：4BN-04WD G1/4A 35镀锌 | 重新招募 |
| 141 | 增购70%车液压单元油箱注油接头及钢丝螺套 | 5 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 适配浑南70%增购车液压单元；单向阀规格：RBIF钢丝螺套规格：Q/YJ001-2002 G1/4 | 重新招募 |
| 142 | 增购70%车液压单元油箱密封圈 | 55 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | φ288\*2.62NBR | 适配浑南70%增购车液压单元 | 重新招募 |
| 143 | 磁轨线（含紧固件） | 25 | 套 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 适配浑南70%增购车磁轨 | 重新招募 |
| 144 | 动车手动缓解压力开关线束 | 28 | 根 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 适配浑南70%增购车辆 | 重新招募 |
| 145 | 动车手动缓解压力开关 | 13 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 适配浑南70%增购车辆 | 重新招募 |
| 146 | 磁轨悬挂托盘 | 500 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | PVDF | 适配浑南70%增购车磁轨 | 重新招募 |
| 147 | 球面垫片 | 50 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 1Cr17Ni2 | 适配浑南70%增购车磁轨 | 重新招募 |
| 148 | 平垫片 | 500 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | PVDF | 适配浑南70%增购车磁轨 | 重新招募 |
| 149 | 防尘罩 | 300 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | CR | 适配浑南70%增购车磁轨 | 重新招募 |
| 150 | 一期70%车液压单元碳刷 | 110 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 液压单元电机碳刷，70%一期车国产电机 | 重新招募 |
| 151 | 液压单元内的F1过滤器（动车） | 30 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | HCU03 00 004 | 适配浑南70%增购车液压单元 | 重新招募 |
| 152 | 液压单元内的F1过滤器（拖车） | 15 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | HCU01 00 006 | 适配浑南70%增购车液压单元 | 重新招募 |
| 153 | 液压单元内的F2过滤器 | 45 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | HCU01 00 008 | 适配浑南70%增购车液压单元 | 重新招募 |
| 154 | 增购70%车液压单元碳刷 | 50 | 个 | 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 | 无 | 液压单元电机碳刷，70%增购车国产电机 | 重新招募 |
| 155 | 侧导流罩三角铁支架 | 1 | 个 | 无 | 物料号：431600 | 钢 |  |
| 156 | 侧导流罩直角铁 | 1 | 个 | 无 | 横向长型孔 不锈钢 | 钢 |  |
| 157 | 室外后视摄像头（新钶一期） | 2 | 个 | 新钶/海天 | 兼容DS-2CD2510F并配套浑南有轨电车 | 12V/PoE | 　 |
| 158 | 载荷传感器电源线束（动车） | 4 | 套 | 无 | 适配70%车载荷传感器 | 适配70%车动车载荷传感器 | 　 |
| 159 | 滑轮螺栓 | 10 | 个 | 博得 | 25-845-2073-303 | 无 | 　 |
| 160 | 橡胶减震器 | 20 | 个 | 赛德 | 无 | 橡胶堆部分：R30\*15；螺杆部分：M8\*50。 | 　 |

**四、技术文件/施工方案/服务内容等（如有）**

**（工程/服务类项目，需加盖公章）**

**五、营业执照**

**（复印件需加盖公章）**

**六、近3年内在经营活动中**

 **没有重大违法记录的书面声明**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

在本项目递交文件截止时间前，我单位近3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（**加盖单位公章**）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(**签字**)：

签署日期： 年 月 日

**七、**法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名 ，在我公司任 （董事长/总经理）职务，是 的法定代表人（或非法人组织负责人）。

现就参加**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司组织的采购项目签署相关文件。

项目名称为：有轨电车车辆专用备品备件招标采购

特此证明。

|  |
| --- |
| （※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※） |

供应商名称（**加盖单位公章**）：

法定代表人（或非法人组织负责人）(**签字**)：

签署日期： 年 月 日

八、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

（法人或非法人组织负责人参加的可不出具此委托书）

委托单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：

身份证号码： 住所地：

受委托人名称：

身份证号码： 工作单位：

 住所地： 联系方式：

现委托 为本公司的合法代理人，参加你公司组织的采购会议。

委托代理权限如下：代为参加并签署有轨电车车辆专用备品备件招标采购项目的报价文件，代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| （※授权委托人身份证正、反面复印件※） |

委托人（**加盖单位公章**）：

法定代表人（或非法人组织负责人）(**签字**)：

受权委托人：（**签字**）：

签署日期： 年 月 日

**九、项目承诺书**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

我公司在有轨电车车辆专用备品备件招标采购项目采购中，如果被确定为最终供货商/服务商，非常感谢评审领导及采购单位的信任，在该项目实施过程中，现做如下承诺：

1. 我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，将依法承担相应责任。
2. 若我公司成交，保证所供货物/工程/服务项目，满足采购单位要求及国家或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担相应的责任。
3. 保证所提供的货物均为厂家正规渠全新原装货物，符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求。
4. 所供货物/工程/服务项目，在质保期内出现质量问题（非人为因素），由我方负责维修，无法维修的免费更换，期间涉及的邮寄运输费用由我方承担。如出现重大质量问题，造成严重后果的，由我方承担相应的法律法规处罚。
5. 我方完全响应采购方文件的所有内容及要求。
6. 在项目履行期间，因我方原因对采购方、第三方造成人身损害和财产损失的，我方承担全部的赔偿责任。

特此承诺

供应商名称（**加盖单位公章**）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(**签字**)：

签署日期： 年 月 日

**十、售后服务承诺书**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

**（内容由供应商自拟）**

特此承诺

供应商名称（**加盖单位公章**）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(**签字**)：

签署日期： 年 月 日

**十一、★供应商具备承接此项目的资质证明资料**

**（加盖公章）**

**十二、供应商认为必要的其它资料（如有）**

**（加盖公章）**