**附件1：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料 | 型号 | 技术参数/规格 | 参考厂家/品牌 | 单位 | 数量 |
| /项目名称 |
| 1 | 转辙机电机 | ZDJ6-G3 | 工作电压：AC220V转速：2400r/min | 通号万全信号设备有限公司；温岭市金通铁路信号器材厂 | 台 | 2 |
| 2 | 转辙机减速器 | ZDJ6-G3 | 扭矩力：≥3500N | 通号万全信号设备有限公司；温岭市金通铁路信号器材厂 | 台 | 2 |
| 3 | 转辙机电机 | ZDJ6-G | 工作电压：AC220V转速：2400r/min | 通号万全信号设备有限公司；温岭市金通铁路信号器材厂 | 台 | 5 |
| 4 | 转辙机减速器 | ZDJ6-G | 扭矩力：≥3500N | 通号万全信号设备有限公司；温岭市金通铁路信号器材厂 | 台 | 5 |
| 5 | 正线进路表示器底座 | IWS-A | 无 | 通号万全信号设备有限公司 | 个 | 10 |