递交文件模版及相关说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：招募“沈阳浑南有轨电车正线站台夹胶玻璃底框紧急维修”服务商 | | |
| 1 | 递交文件模板 | 见附件1 |
| 2 | 递交文件要求 | 1、请将所有文件装订成册，一正四副，共五套。  2、提交文件正本每页都需要加盖公章。副本为带章复印件即可。  3、装订顺序：按目录顺序。  4、递交方式：所有文件密封包装，封口处加盖企业公章封档。  密封投递/邮寄。  5、邮寄要求：邮寄资料快递外包装须标注：投标单位名称，不接受到付方式。 |
| 3 | 文件邮寄地址 | 辽宁省沈阳市浑南区创新路255号  收件人：郭工 电话：024-66192035, 66192036 |
| 4 | 参会要求 | 1、开标当天因故不能到现场参加，请保持手机畅通。  2、未按规定时间参加、未邮寄资料或电话不通，视为自动放弃。 |
| 5 | 其它说明 | 1. 报价截止后，采购单位根据实际情况及总体工作安排选择开标日期，具体以电话通知为准。 2. 流标项目：服务商已参与过第一次招标的（已投递/邮寄文件），因项目流标，未开标且投标文件未开封的，后期招标不需再次提供投标文件；如有服务商几次都参与的，如无特殊说明，将以该服务商最后一次提供的投标文件为准。 |

附件1：

**商务文件**

1. 报价总表
2. 报价明细表
3. 项目需求书（甲方提供，乙方盖章确认）
4. 技术文件/施工方案/服务内容（工程/服务类项目）
5. 法人或其他组织的营业执照等证明文件
6. 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，此项下载提供有效的信用网打印出的纸质证明
7. 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
8. 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
9. 具有独立承担民事责任的能力
10. 项目承诺书
11. 售后服务承诺书
12. 投标人具备承接此项目的资质证明资料
13. 投标人认为必要的其它资料

**一、报价总表**

**年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 招募“沈阳浑南有轨电车正线站台夹胶玻璃底框紧急维修”服务商 |
| 2 | 报价单位名称 |  |
| 3 | 联系人/电话 |  |
| 4 | 总报价 | ¥ 大写： |
| 5 | 报价明细 | 具体见附件：报价明细表 |
| 6 | 付款方式 | □验收合格后付款95%，质保金5%  □其它 |
| 7 | **★**开票要求 | **增值税专用发票、收据** |
| 8 | 质保期限 |  |
| 9 | 供货期/工期/服务期 |  |
| 10 | 送货/服务/工程地点 | 按采购方指定为准 |
| 11 | 二次报价 | （如有，服务商现场/电话二次报价） |
| 12 | 其它 |  |
| 备注： **1、★项，为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。**  **2、此《报价总表》需加盖公章。**  **3、本项目报价方式为总价报价，报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。**  **4、最终价格（非固定总价合同）、货期/工期等商务条款以合同为准。** | | |

**二、报价明细表**

**（格式可自拟，需加盖公章）**

**正线站台夹胶玻璃维修报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线别 | 站名 | 上/下行线 | 具体维修位置 | 单位 | 数量 | 单价  /元 | 金额  /元 |
| 1 | 2号线 | 美地庄园站 | 上行 | 第一块夹胶玻璃底框 | 块 | **1** |  |  |
| 2 | 美地庄园站 | 下行 | 第二块夹胶玻璃底框 | 块 | **1** |  |  |
| 3 | 月星国际城站 | 下行 | 第二块夹胶玻璃底框 | 块 | **1** |  |  |
| 4 | 国际设计谷站 | 上行 | 第一块夹胶玻璃底框 | 块 | **1** |  |  |
| 5 | 国际设计谷站 | 下行 | 第二块夹胶玻璃底框 | 块 | **1** |  |  |
| 6 | 恒大中央广场南站 | 下行 | 第三块夹胶玻璃底框 | 块 | **1** |  |  |
| 7 | 国际软件园站 | 上行 | 第二块夹胶玻璃底框 | 块 | **1** |  |  |
| 8 | 千锦汇酒店站 | 上行 | 第二、三块夹胶玻璃底框 | 块 | **2** |  |  |
| 9 | 3号线 | 华茂中心站 | 下行 | 第二块夹胶玻璃底框 | 块 | **1** |  |  |
| 10 | 白塔河路站 | 上行 | 第一、二块夹胶玻璃底框 | 块 | **2** |  |  |
| 11 | 5号线 | 温馨港湾站 | 下行 | 第一块夹胶玻璃底框 | 块 | **1** |  |  |
| 12 | 万科新城站 | 下行 | 第一块夹胶玻璃底框 | 块 | **1** |  |  |
| 13 | 金地艺境站 | 下行 | 第一、二、三块夹胶玻璃底框 | 块 | **3** |  |  |
| 14 | 合计/元 | | | | | | |  |
| 注：1、报价须包含人工、物料、运输、税金及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。  2、维修服务内容及要求满足本投标文件《项目需求书》。  3、此报价模板，仅供参考，可根据项目具体内容进行调整或添加附件。 | | | | | | | | |
| 服务商名称： 联系人：  有效印章： 联系电话： | | | | | | | | |

**三、★项目需求书**

**（需加盖公章）**

**注：1、此《项目需求书》为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。**

**2、盖章视为全部响应。**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 招募“沈阳浑南有轨电车正线站台夹胶玻璃底框紧急维修”服务商 |
| 服务内容及  要求 | 正线现有13座站台共计17块加胶玻璃因夹胶玻璃底框内托架锈蚀、腐烂严重,导致夹胶玻璃下沉，现委托外部单位对站台夹胶玻璃底框内托架进行维修，具体要求如下：  **1、夹胶玻璃底框维修要求如下：**  1）拆除夹胶玻璃及边框后对原锈蚀支撑托架进行打磨除锈；  2）更换夹胶玻璃底框内托架，材质采用热镀锌方管焊接（满焊），尺寸为1350mm\*40mm\*20mm，方管厚度2mm；  3）夹胶玻璃安装后对上下两侧进行打胶处理，并对边框进行焊接（满焊）固定，焊接点进行打磨喷涂防锈漆。  **2、正线站台夹胶玻璃维修工程量详见下方统计表** |
| 特殊要求 | 焊工需持有焊工证 |

**正线站台夹胶玻璃维修工程量统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线别 | 站名 | 上/下行线 | 具体位置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 2号线 | 美地庄园站 | 上行 | 第一块夹胶玻璃底框 | 块 | 1 |
| 2 | 美地庄园站 | 下行 | 第二块夹胶玻璃底框 | 块 | 1 |
| 3 | 月星国际城站 | 下行 | 第二块夹胶玻璃底框 | 块 | 1 |
| 4 | 国际设计谷站 | 上行 | 第一块夹胶玻璃底框 | 块 | 1 |
| 5 | 国际设计谷站 | 下行 | 第二块夹胶玻璃底框 | 块 | 1 |
| 6 | 恒大中央广场南站 | 下行 | 第三块夹胶玻璃底框 | 块 | 1 |
| 7 | 国际软件园站 | 上行 | 第二块夹胶玻璃底框 | 块 | 1 |
| 8 | 千锦汇酒店站 | 上行 | 第二、三块夹胶玻璃底框 | 块 | 2 |
| 9 | 3号线 | 华茂中心站 | 下行 | 第二块夹胶玻璃底框 | 块 | 1 |
| 10 | 白塔河路站 | 上行 | 第一、二块夹胶玻璃底框 | 块 | 2 |
| 11 | 5号线 | 温馨港湾站 | 下行 | 第一块夹胶玻璃底框 | 块 | 1 |
| 12 | 万科新城站 | 下行 | 第一块夹胶玻璃底框 | 块 | 1 |
| 13 | 金地艺境站 | 下行 | 第一、二、三块夹胶玻璃底框 | 块 | 3 |

**四、技术文件/施工方案/服务内容等（如有）**

**（工程/服务类项目，需加盖公章）**

**五、法人或其他组织的营业执照等证明文件**

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章) ：

签署日期： 年 月 日

**六、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，此项下载提供有效的信用网打印出的纸质证明**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

在本项目递交文件截止时间前，我单位近3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照有关的法律法规有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

**须附：网上下载纸质材料**

投标人(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期： 年 月 日

**七、**法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名 ，在我公司任 （董事长/总经理）职务，是 的法定代表人（或非法人组织负责人）。

现就参加**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司组织的采购项目签署相关文件。

项目名称为：招募“沈阳浑南有轨电车正线站台夹胶玻璃底框紧急维修”服务商

特此证明。

|  |
| --- |
| （※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※） |

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

八、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

（法人或非法人组织负责人参加的可不出具此委托书）

委托单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：

身份证号码： 住所地：

受委托人名称：

身份证号码： 工作单位：

住所地： 联系方式：

现委托 为本公司的合法代理人，参加你公司组织的采购会议。

委托代理权限如下：代为参加并签署招募“沈阳浑南有轨电车正线站台夹胶玻璃底框紧急维修”服务商项目的报价文件，代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| （※授权委托人身份证正、反面复印件※） |

委托人（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：

传 真： 电 话：

**九、具有独立承担民事责任的能力**

**（内容自拟）**

投标人(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期： 年 月 日

**十、项目承诺书**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

我公司在招募“沈阳浑南有轨电车正线站台夹胶玻璃底框紧急维修”服务商项目采购中，如果被确定为最终供货商/服务商，非常感谢评审领导及采购单位的信任，在该项目实施过程中，现做如下承诺：

1. 我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，将依法承担相应责任。
2. 若我公司成交，保证所供货物/工程/服务项目，满足采购单位要求及国家或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担相应的责任。
3. 保证所提供的货物均为厂家正规渠全新原装货物，符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求。
4. 所供货物/工程/服务项目，在质保期内出现质量问题（非人为因素），由我方负责维修，无法维修的免费更换，期间涉及的邮寄运输费用由我方承担。如出现重大质量问题，造成严重后果的，由我方承担相应的法律法规处罚。
5. 我方完全响应采购方文件的所有内容及要求。
6. 在项目履行期间，因我方原因对采购方、第三方造成人身损害和财产损失的，我方承担全部的赔偿责任。

特此承诺

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

签署日期： 年 月 日

**十一、售后服务承诺书**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

（内容由供应商自拟）

特此承诺

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

签署日期： 年 月 日

**十二、投标人具备承接此项目的资质证明资料**

**（需加盖公章）**

**（如采购方对资质、业绩等有特殊要求的，投标人须提供证明材料）**

**十三、投标人认为必要的其它资料（如有）**

**（需加盖公章）**