**递交文件模版及相关说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路255号联系人：张鑫电话：024-66192035, 66192036 |
| 2 | 项目名称 | 招募“沈阳浑南有轨电车通用备品备件”的供应商 |
| 3 | 构成投标文件的组成 | 投标文件组成部分：价格文件、资质及技术文件**必须分别装订密封**（投标文件格式见附件）**A、价格文件（A部分须单独装订密封）**A1、报价总表A2、报价明细表A3、投标人认为必要的其它资料（如有）**B、资质及技术文件（B部分须单独装订密封）**B1、项目需求书（甲方提供，乙方盖章确认）B2、技术文件/施工方案/服务内容（工程/服务类项目如有）B3、法人或其他组织的营业执照等证明文件B4、近3年无重大违法记录信用网证明B5、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书B6、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书B7、具有独立承担民事责任的能力B8、项目承诺书B9、投标人具备承接此项目的资质证明资料B10、投标人认为必要的其它资料（如有） |
| 4 | 递交文件要求 | 1、请将所有文件按要求装订，一正三副，共四套（A、B各四套）。2、提交文件正本每页都需要加盖公章。副本为带章复印件即可。3、装订要求：招标文件分为价格包（A部分）、资质及技术文件包（B部分）两部分。A与B 须分开，各自单独装订密封。各部分文件按各自目录顺序装订。A、B中各自须有一份正本。4、递交方式：所有文件密封包装，封口处加盖企业公章封档。密封投递/邮寄。5、邮寄要求：邮寄资料快递外包装须标注：投标单位名称，不接受到付方式。6、邮寄地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路255号 收件人：张鑫 电话：024-66192036 |
| 5 | 下列情形属于无效报价 | 1、报价人资质不满足询价单要求的；2、未对全部产品报价的（允许部分报价的项目除外）；3、报价未包含全部结算费用或不接受列明支付方式的；4、报价产品不满足询价单要求；5、报价人名称与开票单位名称不一致的；6、报价人声明放弃的。 |
| 6 | 参会要求 | 1、要求本地（沈阳）供应商必须到现场参会。2、外地供应商开标当天不到现场参加的，请保持手机畅通。3、未按规定时间参加、未邮寄资料或电话不通，视为自动放弃。 |
| 7 | 评审办法 | 经评审的最低价法 |
| 8 | 投标人须知 | 1. 报价截止后，采购人根据实际情况及总体工作安排选择开标日期，具体以电话通知为准。
2. 采购人可根据实际运营情况，保留对采购品类和需求数量进行更改的权利。
3. 投标人须自行关注本项目补充/变更公告，补充/变更公告在发布公告的网站上发布之日起，视为投标人已收到该公告。投标人未及时关注采购人在网站上发布的公告造成的损失，由投标人自行负责。
4. 若单价与数量的乘积与合价不一致，以较低的价格作为投标人的评审价格及成交价格，若不接受以上规则，则其报价视为无效报价。
5. 报价有效期须不少于180天，报价后联系方式须保持畅通。若采购人针对本项目发布多次招采公告且采购要求无实质变动，则有效期内的报价均可参与评审，同一投标人的报价以最后一次为准。
6. 投标人对本次采购所列要求如有异议请在报价截止之日前联系本项目负责人，参与报价即视为投标人对本次采购所列要求完全知晓并接受。
7. 评审办法: 符合采购人评审条件的，在满足采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价（含税）进行比较，采用总项总价（含税）最低价方法确定成交候选人。
8. 询价数量：本项目询价数量为预估数量，仅用于评审并确定合同有效期内的成交单价（含税）及供货产品范围，不代表最终采购明细及数量，实际供货按交货通知列明的清单为准。
9. 合同模式：本项目须在线下签订纸质框架合同，仅确定货物固定单价（含税）及有可能采购的货物清单。合同有效期为自合同签订生效之日起满1年。在合同有效期内单价（含税）固定不变，卖方根据买方每批次交货通知中要求的货物种类、数量按时供货据实结算。
 |

**注：请严格按照附件文件模版中的要求在指定位置签字或盖章。**

**附件-投标文件格式**

**A、价格文件**

价格文件格式：

A1、报价总表

A2、报价明细表

A3、投标人认为必要的其它资料（如有）

请严格按照附件文件模版中的要求在指定位置签字或盖章。

**A1报价总表格式**

**报价总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 招募“沈阳浑南有轨电车通用备品备件”的供应商 |
| 2 | 投标单位名称 | 　 |
| 3 | 联系人/电话 | 　 |
| 4 | 总报价 |  ¥ 大写：  |
| 5 | 报价明细 | 具体见报价明细表 |
| 6 | 付款方式 | □验收合格后付款95%，质保金5%□其它 （如勾选此项。报价单位须自行填写）**★凡涉及质保期项目，须预留5%质保金，质保期满且无质量问题无息支付。** |
| 7 | **★**开票要求 | **增值税专用发票、收据** |
| 8 | 送货/服务/工程地点 | 　按采购方指定为准 |
| 9 | 其它（如有） | 　 |
| 备注：**1、★项，为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。** **2、本项目报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。****3、采购人可根据实际运营情况，保留对采购品类和需求数量进行更改的权利。最终合同金额按实际到货验收的品类及数量进行结算（以中标报价单价为准核算）。****4、最终价格（非固定总价合同）、质保、货期/工期等商务条款以合同为准。** |

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章) ：

签署日期： 年 月 日

**A2报价明细表格式**

**报价明细表**

**（格式自拟，需加盖公章）**

**附件-投标文件格式**

**B、资质及技术文件**

**资质及技术文件格式：**

B1、项目需求书（甲方提供，乙方盖章确认）

B2、技术文件/施工方案/服务内容（工程/服务类项目如有）

B3、法人或其他组织的营业执照等证明文件

B4、近3年无重大违法记录信用网证明

B5、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

B6、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

B7、具有独立承担民事责任的能力

B8、项目承诺书

B9、投标人具备承接此项目的资质证明资料

B10、投标人认为必要的其它资料（如有）

请严格按照附件文件模版中的要求在指定位置签字或盖章。

**B1项目需求书格式**

**★项目需求书**

**（需加盖公章）**

**注：1、此《项目需求书》为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。**

**2、盖章视为全部响应。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称/项目名称** | **参考厂家/品牌** | **参考型号** | **材质** | **规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 玻璃水 | 无 | "-40℃， | 无 | 2L/瓶 | 瓶 | 424 | 无 |
| 2 | 温度试纸 | 无 | 无 | 无 | 54-110℃ | 个 | 250 | 无 |
| 3 | 玻璃水 | 无 | 无 | 无 | 1.5L/瓶 夏季使用 | 瓶 | 456 | 无 |
| 4 | 白色纯棉布 | 无 | 吸水性好，不掉毛，小块 | 无 | 无 | 公斤 | 200 | 无 |
| 5 | 摩擦垫 | 无 | CCDZ126-300-005  | PAS-LXY | 无 | 个 | 80 | 无 |
| 6 | 密封胶 | 无 | 乐泰207 | 无 | 无 | 个 | 50 | 无 |
| 7 | 树脂切割片 | 无 | 32mm | 无 | 无 | 片 | 10 | 无 |
| 8 | 手喷漆 | 无 | 中灰 | 无 | 无 | 瓶 | 48 | 无 |
| 9 | 手喷漆 | 无 | 白色 | 无 | 无 | 瓶 | 48 | 无 |
| 10 | 3M防水绝缘胶带 | 无 | 25mm\*5m | 无 | 1KV以上 | 卷 | 10 | 无 |
| 11 | 六角头螺栓 | 无 | GB/T5783-2000 | A2-70 | M8\*35 | 个 | 600 | 无 |
| 12 | 内六角圆柱头螺钉 | 无 | M24\*50 | 10.9级 | GB/T70.1-200010.9级 | 个 | 72 | 无 |
| 13 | 车顶箱体接地线 | 无 | YBZ.50-300-8 | 铜 | 铜线 | 个 | 50 | 1.接口尺寸、材质与现车匹配一致 |
| 14 | 防水胶泥 | 无 | 无 | 胶泥 | 灰色 | kg | 5 | 无 |
| 15 | 端子排螺丝 | 无 | 线插固定螺丝M2 | 铁 | 总长50mm，螺纹长M2\*7，杆长M2\*20，柄长M5\*23 | 个 | 50 | 1.可提供样品2.接口尺寸、材质与现车匹配一致 |
| 16 | 自粘加厚玻纤布铝箔胶带 | 无 | 自粘玻纤布铝箔胶带宽10cm | 无 | 10CM宽\*20米 | 卷 | 5 | 无 |
| 17 | 冷压接线端子 | 无 | RV1.25-4绿色 | 铜 | 螺纹孔M4接线0.5-1.25mm | 个 | 100 | 无 |
| 18 | 冷压接线端子 | 无 | RV1.25-6绿色 | 铜 | 螺纹孔M6接线0.5-1.25mm | 个 | 100 | 无 |
| 19 | 冷压接线端子 | 无 | RV1.25-8绿色 | 铜 | 螺纹孔M8接线0.5-1.25mm | 个 | 100 | 无 |
| 20 | 管型针式接线端子 | 无 | 红色 | 铜 | 0.5平方，内φ1，杆长10mm | 个 | 1000 | 无 |
| 21 | 管型针式接线端子 | 无 | 红色 | 铜 | 0.75平方，内φ1.3，杆长10mm | 个 | 1000 | 无 |
| 22 | 管型针式接线端子 | 无 | 红色 | 铜 | 1平方，内φ1.5，杆长10mm | 个 | 1000 | 无 |
| 23 | 管型针式接线端子 | 无 | 红色 | 铜 | 1.5平方，内φ1.8，杆长10mm | 个 | 1000 | 无 |
| 24 | 管型针式接线端子 | 无 | 红色 | 铜 | 2.5平方，内φ2.3，杆长10mm | 个 | 1000 | 无 |
| 25 | 直通型接线端子 | 魏德米勒 | ZDU 1.5/2AN | 塑料+铜 | 无 | 个 | 500 | 无 |
| 26 | 直通型接线端子 | 魏德米勒 | ZPE1.5/2AN | 塑料+铜 | 无 | 个 | 100 | 无 |
| 27 | 直通型接线端子终端端盖 | 魏德米勒 | ZDU1.5端子端盖 | 塑料 | 端子排端盖 | 个 | 100 | 无 |
| 28 | 直通型接线端子终端固定件 | 魏德米勒 | ZEW | 塑料 | 端子排端档 | 个 | 100 | 无 |
| 29 | 直通型端子排编号 | 魏德米勒 | ZDU1.5端子排编号（带编号1-50） | 塑料 | 端子排编号 | 套 | 30 | 无 |
| 30 | 线缆 | 安徽顺驰电缆有限公司 | WDZ-DCYJ125  | 铜 | 1500v，50mm2CRCC 10210P10215R1M-2 | 米 | 20 | 1.产品符合电缆国标 |
| 31 | 冷压接头 | 无 | M50-6 | 铜 | 无 | 个 | 20 | 无 |
| 32 | 灯管（长） | 无 | 36W/54-765 | 复合材质 | 光通量：2500lm光效：69lm/w寿命：1300hrs | 根 | 50 | 无 |
| 33 | 气弹簧 | 无 | YQ10-22-100-395（B-B)800N | 复合材质 | 800N | 个 | 40 | 1.需到我公司现场测量；2.提供样品；3.满足我公司裙板与气弹簧配套接口匹配。 |
| 34 | 四角锁 | 无 | 8\*8 | 钢 | 黑；可调节 | 个 | 20 | 1.需到我公司现场测量；2.提供样品。 |
| 35 | 四角锁 | 无 | 8\*8 | 钢 | 黑；可调节 | 个 | 20 | 1.需到我公司现场测量；2.提供样品。 |
| 36 | T型槽用螺栓 | 无 | M8\*25 | 碳钢 | 8.8级；GB/T37-1998 | 个 | 300 | 无 |
| 37 | 外六角螺栓 | 无 | M8\*30 | 碳钢 | 8.8级；GB/T5783-2000 | 个 | 500 | 无 |
| 38 | I型六角螺母 | 无 | M8 | 碳钢 | 8级；GB/T6170-2000 | 个 | 500 | 无 |
| 39 | 标准型弹簧垫圈 | 无 | 8 | 碳钢 | 65Mn；GB/T93-1987 | 个 | 500 | 无 |
| 40 | 平垫圈 | 无 | 8 | 碳钢 | 200HV；GB/T97.1-2002 | 个 | 500 | 无 |
| 41 | 一字沉头螺丝 | 无 | M8\*20 | 不锈钢 | A2-70 | 个 | 800 | 无 |
| 42 | 电缆 | 无 | DT-RFPE 3\*1.0s | 镀锡铜芯 | 额定电压750V | 米 | 100 | 无 |
| 43 | 电缆保护导管 | ABB | PMA-PCSG-29B | High-grade,specially formulated PA12/PA6 | nw29 | 米 | 200 | 无 |
| 44 | 弹簧拉力计 | 无 | 无 | 铜 | 极限载荷：200N | 个 | 4 | 无 |
| 45 | 光模块 | 无 | 无 | 电子元件 | PT7720-61-3W;2.5G-1310nm-40km-SM-ESFP | 个 | 10 | 无 |
| 46 | 金属卤化物灯 | 无 | 250W CE40 | 无 | 2球泡型 白光 | 个 | 20 | 无 |
| 47 | 分励脱扣器线圈 | 无 | MX/SHT DC24-30V | 无 | 24V | 个 | 2 | 无 |
| 48 | LED灯泡 | 无 | 12W(790lm) | 无 | E27 6500K 白光 | 个 | 50 | 无 |
| 49 | 陶瓷阀芯水龙头 | 无 | 加长快开 | 铜 | 17cm | 个 | 20 | 无 |
| 50 | 铸钢法兰阀门 | 无 | Z41H-16C | 铸钢 | DN50 带法兰橡胶垫片 | 个 | 1 | 无 |
| 51 | 工业用盐 | 无 | 无 | 氯化钠 | 25kg/袋（颗粒） | 袋 | 30 | 无 |
| 52 | ZR-RVS双绞线 | 无 | 2芯\*1.5mm2，红+蓝 | 铜 | 多股，100米/盘 | 盘 | 2 | 无 |
| 53 | ZR-RVS双绞线 | 无 | 2芯\*1.5mm2，红+黑 | 铜 | 多股，100米/盘 | 盘 | 2 | 无 |
| 54 | ZR-RVS双绞线 | 无 | 2芯\*1.5mm2，黄+绿 | 铜 | 多股，100米/盘 | 盘 | 2 | 无 |
| 55 | BVR电线 | 无 | 1.5mm2，黑 | 铜 | 多股，100米/盘 | 盘 | 2 | 无 |
| 56 | BVR电线 | 无 | 1.5mm2，红 | 铜 | 多股，100米/盘 | 盘 | 2 | 无 |
| 57 | BVR电线 | 无 | 1.5mm2，蓝 | 铜 | 多股，100米/盘 | 盘 | 2 | 无 |
| 58 | BVR电线 | 无 | 1.5mm2，黄绿 | 铜 | 多股，100米/盘 | 盘 | 2 | 无 |
| 59 | BVR电线 | 无 | 4mm2，黄绿 | 铜 | 多股，100米/盘 | 盘 | 1 | 无 |
| 60 | 缠绕包扎带 | 无 | 加厚型，红色，12cm宽 | PVC | 10米/卷 | 卷 | 20 | 无 |
| 61 | 缠绕包扎带 | 无 | 加厚型，蓝色，12cm宽 | PVC | 10米/卷 | 卷 | 20 | 无 |
| 62 | 缠绕包扎带 | 无 | 加厚型，黑色，12cm宽 | PVC | 10米/卷 | 卷 | 20 | 无 |
| 63 | 橡塑保温管 | 无 | 黑色，内径32mm | 橡塑 | 2米/根 | 根 | 20 | 无 |
| 64 | 镀锌接地棒 | 无 | 丁字型 | 热镀锌 | 16mm\*1.5m | 根 | 3 | 无 |
| 65 | 镀锌金属线管 | 无 | 6分 25mm | 金属 | 4米/根 | 根 | 10 | 无 |
| 66 | 钢钉线卡 | 无 | 6mm | 金属 | 100只/包 | 包 | 5 | 无 |
| 67 | 钢钉线卡 | 无 | 12mm | 金属 | 100只/包 | 包 | 5 | 无 |
| 68 | 暖气片拆卸工具 | 无 | 高压铸铝暖气片专用 | 金属 | 长度60cm | 个 | 2 | 无 |
| 69 | 脚踏阀 | 无 | 1寸弯头(小阀体) | 铜 | 带全铜弯头 | 只 | 2 | 无 |
| 70 | 脚踏阀 | 无 | 1寸90度转角(小阀体) | 铜 | 无 | 只 | 2 | 无 |
| 71 | 覆膜标签带 | 无 | L-631 | PVC | 12mm，黄底黑字 | 只 | 2 | 无 |
| 72 | 防火门合页 | 无 | 4.5寸 | 金属 | 美式轴承，配安装螺丝 | 片 | 40 | 无 |
| 73 | 高级防火闭门器 | 无 | 051 180°方机 | 金属 | 配安装螺丝 | 只 | 20 | 无 |
| 74 | 铜对丝 | 无 | 4分（转）6分 | 铜 | 外牙 | 只 | 30 | 无 |
| 75 | 消防水带 | 无 | 8-65-25 | 尼龙 | 配接头 | 条 | 10 | 无 |
| 76 | 通开大门锁芯 | 无 | 90mm偏（37.5+52.5） | 金属 | 每把锁配2把钥匙 | 个 | 20 | 无 |
| 77 | 毛刷 | 无 | 6寸 | 无 | 无 | 把 | 10 | 无 |
| 78 | 除锈剂 | 无 | 无 | 无 | WD-40 | 筒 | 120 | 无 |
| 79 | 工业擦拭布 | 无 | 无 | 无 | JC-25 | 卷 | 30 | 无 |
| 80 | 绝缘胶带 | 无 | 无 | 无 | 3M 黑 | 卷 | 50 | 无 |
| 81 | 绝缘胶带 | 无 | 无 | 无 | 3M 红 | 卷 | 10 | 无 |
| 82 | 毛刷 | 无 | 无 | 无 | 3寸 | 把 | 50 | 沈抚30 |
| 83 | 手喷漆 | 无 | 无 | 无 | 黑色 | 瓶 | 60 | 无 |
| 84 | 手喷漆 | 无 | 无 | 无 | 黄色 | 瓶 | 120 | 无 |
| 85 | 道岔条扫 | 无 | 无 | 脱粒高粱苗 | 长度：85cm宽度：57cm | 把 | 50 | 无 |
| 86 | 绝缘防水胶布 | 无 | 无 | 无 | J10黑 | 卷 | 30 | 无 |
| 87 | 扎带 | 无 | 3X150 | 塑料 | 3X150 | 包 | 10 | 无 |
| 88 | 吸水膨胀袋 | 无 | 无 | 帆布 | 600\*400mm | 只 | 100 | 无 |
| 89 | LED网卡 | 视展宏图（北京）电子科技有限公司 | VSD-3.0 | 无 | 无 | 个 | 10 | 无 |
| 90 | 销钉 | 无 | 8mm×60mm | 金属 | 8mm×60mm | 根 | 30 | 无 |
| 91 | 铁线 | 无 | φ4.0 | 金属 | φ4.0 | 公斤 | 20 | 无 |
| 92 | 打孔机钻头 | 无 | φ10 | 金属 | φ10 | 个 | 10 | 无 |
| 93 | 爆闪灯 | 无 | 无 | 无 | 太阳能 | 个 | 20 | 无 |
| 94 | 沥青冷补料 | 无 | 无 | 无 | 25kg/袋 | 袋 | 200 | 沈抚100 |
| 95 | 冻结接头设备 | 无 | 无 | 无 | 59R2槽型轨使用，包含冻结接头夹板、高强度螺栓、胶黏剂、高强三无布、表面处理液等 | 套 | 5 | 无 |
| 96 | 接头螺栓 | 无 | 无 | 无 | 与槽型轨接头夹板配套，含螺母，弹簧防松垫圈 | 根 | 200 | 无 |
| 97 | 高级中性硅酮结构胶 | 无 | 无 | 无 | 白色，590ml | 管 | 100 | 无 |
| 98 | 油漆 | 无 | 无 | 无 | 黄色，醇酸磁漆，5L/桶 | 桶 | 8 | 无 |
| 99 | 油漆 | 无 | 无 | 无 | 红色，醇酸磁漆，5L/桶 | 桶 | 4 | 无 |
| 100 | 油漆 | 无 | 无 | 无 | 白色，醇酸磁漆,12kg/桶 | 桶 | 5 | 无 |
| 101 | 稀释剂 | 无 | 无 | 无 | 10㎏，醇酸类 | 桶 | 5 | 无 |
| 102 | 毛刷 | 无 | 无 | 无 | 2寸 | 把 | 100 | 通号20沈抚30 |
| 103 | 毛刷 | 无 | 无 | 无 | 4寸 | 把 | 50 | 沈抚30 |
| 104 | 手喷漆 | 无 | 无 | 无 | 白色 | 瓶 | 132 | 通号60瓶 |
| 105 | 手喷漆 | 无 | 无 | 无 | 银灰色 | 瓶 | 120 | 无 |
| 106 | 水泥 | 无 | 无 | 无 | 32.5 | 袋 | 20 | 无 |
| 107 | 编织袋 | 无 | 无 | 无 | 500\*800 | 个 | 200 | 无 |
| 108 | 道钉 | 无 | 无 | 无 | 10\*200mm | 根 | 200 | 无 |
| 109 | 切割片 | 无 | 无 | 无 | 150×1.2×22mm | 片 | 50 | 无 |
| 110 | 切割片 | 无 | 无 | 无 | 125\*1.2\*22mm，70m/s | 片 | 50 | 无 |
| 111 | 角磨片 | 无 | 无 | 无 | 125\*6mm | 片 | 50 | 无 |
| 112 | 矩形方管 | 无 | 无 | 无 | 40\*20mm，壁厚2mm，镀锌，每根1.5米 | 根 | 30 | 无 |
| 113 | 钢丝绳连接件 | 无 | 无 | 无 | M10，钢丝绳直径8mm | 套 | 100 | 无 |
| 114 | 蝶形螺丝螺母套装 | 无 | 无 | 304不锈钢 | M8\*20，含螺丝及螺母 | 个 | 100 | 无 |
| 115 | 井盖 | 无 | 无 | 树脂 | 树脂材质，绿色，带井圈，直径800mm，厚度50mm | 套 | 5 | 无 |
| 116 | 井盖 | 无 | 无 | 树脂 | 树脂材质，圆形绿色，带井圈，直径700mm，厚度40mm | 个 | 5 | 无 |
| 117 | 焊条 | 无 | 无 | 无 | J422-2.5，1包5㎏ | 包 | 2 | 无 |
| 118 | 透明胶带 | 无 | 无 | 无 | 60mm\*100m | 卷 | 20 | 无 |
| 119 | 瓷砖粘结剂 | 无 | 无 | 无 | 20㎏/袋，灰色 | 袋 | 10 | 无 |
| 120 | 滚刷 | 无 | 无 | 无 | 4寸 | 把 | 100 | 沈抚5 |
| 121 | 垃圾桶盖 | 无 | 无 | 无 | 210\*213mm | 个 | 100 | 无 |
| 122 | 树脂雨水篦子 | 无 | 无 | 树脂 | 600mm\*400mm\*30mm，材质为树脂，绿色，能承重3吨以上车辆 | 块 | 50 | 无 |
| 123 | 水沟盖板 | 无 | 无 | 无 | 580×450×70mm，采用C25混凝土及HRB335钢筋，保护层厚度30mm，能承受2吨/米荷载 | 块 | 30 | 无 |
| 124 | 镀锌钢管 | 无 | 无 | 无 | 银灰色漆面，镀锌，长度1.5米，壁厚1mm，直径20mm | 根 | 50 | 无 |
| 125 | 镀锌管 | 无 | 无 | 无 | 热镀锌，直径25mm，壁厚1.5mm，长度1m | 根 | 6 | 无 |
| 126 | 黑黄胶带 | 无 | 无 | 无 | 48mm（宽）\*33m（长） | 卷 | 10 | 无 |
| 127 | 钻头 | 无 | 无 | 无 | φ31mm | 个 | 30 | 无 |
| 128 | 502胶水 | 无 | T-1 型20g | 无 | 无 | 支 | 30 | 无 |
| 129 | 洗手盆电池阀电池盒 | 无 | 双头、母头、6V | 无 | 无 | 个 | 15 | 无 |
| 130 | AGR阀门直通 | 无 | VS20x1/2 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 131 | AGR阀门直通 | 无 | VS25x3/4 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 132 | AGR管 | 无 | DN25 | 无 | 无 | 米 | 4 | 无 |
| 133 | AGR管 | 无 | DN20 | 无 | 无 | 米 | 4 | 无 |
| 134 | AGR龙头三通 | 无 | IT20x1/2 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 135 | AGR龙头三通 | 无 | IT25x1/2 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 136 | AGR龙头弯头 | 无 | IL25\*3/4 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 137 | AGR龙头弯头 | 无 | IL25\*1/2 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 138 | AGR龙头弯头 | 无 | IL20\*1/2 | 无 | 无 | 个 | 1 | 无 |
| 139 | AGR龙头直通 | 无 | IS20x1/2 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 140 | AGR龙头直通 | 无 | IS25x1/2 | 无 | 无 | 个 | 1 | 无 |
| 141 | AGR龙头直通 | 无 | IS25x3/4 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 142 | AGR直通 | 无 | DN63 | 无 | 无 | 个 | 1 | 无 |
| 143 | AGR三通 | 无 | DN90\*63 | 无 | 无 | 个 | 1 | 无 |
| 144 | AGR弯头 | 无 | DN90 | 无 | 无 | 个 | 1 | 无 |
| 145 | AGR直通 | 无 | DN90 | 无 | 无 | 个 | 1 | 无 |
| 146 | AGR专用粘合剂 | 无 | 1KG | 无 | 无 | 桶 | 2 | 无 |
| 147 | LED大功率灯泡 | 无 | 100W、E27螺纹 | 无 | 无 | 个 | 4 | 无 |
| 148 | LED灯管 | 无 | 18W | 无 | 无 | 个 | 200 | 无 |
| 149 | LED灯管 | 无 | 8W | 无 | 无 | 根 | 100 | 无 |
| 150 | LED灯脚及灯角线 | 无 | 两孔 | 无 | 无 | 对 | 200 | 无 |
| 151 | LED灯盘 | 无 | 12W 圆形 | 无 | 无 | 个 | 50 | 无 |
| 152 | LED工厂吊灯 | 无 | AC220V，200W | 无 | 无 | 台 | 35 | 无 |
| 153 | LED平板吊顶灯 | 无 | 28W,正白光，595\*595mm | 无 | 无 | 个 | 50 | 无 |
| 154 | LED筒灯 | 无 | 12W | 无 | 无 | 个 | 50 | 无 |
| 155 | PPR管 | 无 | 1寸 4米 | 无 | 无 | 根 | 5 | 无 |
| 156 | PPR管 | 无 | 6分 4米 | 无 | 无 | 根 | 5 | 无 |
| 157 | PPR管 | 无 | 4分 | 无 | 无 | 根 | 5 | 无 |
| 158 | PPR管快接直接 | 无 | 2寸 | 无 | 无 | 个 | 15 | 无 |
| 159 | PPR管快接直接 | 无 | 1.5寸 | 无 | 无 | 个 | 15 | 无 |
| 160 | PPR热熔阀门 | 无 | 1寸2 | 无 | 无 | 个 | 5 | 无 |
| 161 | PPR热熔阀门 | 无 | 6分 | 无 | 无 | 个 | 5 | 无 |
| 162 | 热熔铁阀门 | 无 | 6分 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 163 | PPR热熔弯头 | 无 | 1寸2 | 无 | 无 | 个 | 15 | 无 |
| 164 | PPR热熔弯头90° | 无 | 6分 | 无 | 无 | 个 | 5 | 无 |
| 165 | PPR热熔直通 | 无 | 1寸2 | 无 | 无 | 个 | 5 | 无 |
| 166 | PPR三通 | 无 | 1寸 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 167 | PPR三通 | 无 | 6分 | 无 | 无 | 个 | 8 | 无 |
| 168 | PPR弯头 | 无 | 1寸 | 无 | 无 | 个 | 3 | 无 |
| 169 | PPR直通 | 无 | 1寸 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 170 | PPR直通 | 无 | 6分 | 无 | 无 | 个 | 15 | 无 |
| 171 | PPR直通 | 无 | 4分 | 无 | 无 | 个 | 15 | 无 |
| 172 | PVC胶 | 无 | 100ml | 无 | 无 | 桶 | 5 | 无 |
| 173 | PVC排水管 | 无 | 110mm | 无 | 无 | 米 | 30 | 无 |
| 174 | PVC三通 | 无 | 6分 | 无 | 无 | 个 | 15 | 无 |
| 175 | PVC三通 | 无 | DN50（2寸） | 无 | 无 | 个 | 14 | 无 |
| 176 | PVC蛇皮管 | 无 | 4分110米 | 无 | 无 | 卷 | 4 | 无 |
| 177 | PVC水管 | 无 | 6分 | 无 | 无 | 根 | 30 | 无 |
| 178 | PVC水管 | 无 | DN50（2寸） | 无 | 无 | 米 | 8 | 无 |
| 179 | PVC弯头 | 无 | 6分 | 无 | 无 | 个 | 50 | 无 |
| 180 | PVC弯头 | 无 | DN50（2寸） | 无 | 无 | 个 | 5 | 无 |
| 181 | PVC直接 | 无 | 6分 | 无 | 无 | 个 | 50 | 无 |
| 182 | R22制冷剂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 罐 | 3 | 无 |
| 183 | SBS防水卷材 | 无 | 厚4mm，宽1米，长10米 | 无 | 无 | 卷 | 20 | 无 |
| 184 | U型管卡子 | 无 | 直径32 | 无 | 无 | 个 | 500 | 无 |
| 185 | U型卡子 | 无 | 孔径使用6mm膨胀螺钉 | 无 | 无 | 个 | 100 | 无 |
| 186 | 白色纯棉布 | 无 | 无 | 无 | 无 | 公斤 | 30 | 无 |
| 187 | 包塑管（带铠） | 无 | DN32 | 无 | 无 | 米 | 150 | 无 |
| 188 | 闭门器 | 无 | 中号 | 无 | 无 | 个 | 5 | 无 |
| 189 | 壁纸刀片 | 无 | 无 | 无 | 无 | 盒 | 10 | 无 |
| 190 | 编织袋 | 无 | 无 | 无 | 无 | 个 | 200 | 无 |
| 191 | 变径 | 无 | 铜1寸6分 外丝转外丝 | 无 | 无 | 个 | 7 | 无 |
| 192 | 变径 | 无 | 铜1寸6分 外丝转内丝 | 无 | 无 | 个 | 8 | 无 |
| 193 | 便携免钉胶 | 无 | 30ML | 无 | 无 | 管 | 50 | 无 |
| 194 | 冲击钻头 | 无 | 6MM | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 195 | 冲击钻头 | 无 | 8MM | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 196 | 冲击钻头 | 无 | 圆柄20 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 197 | 冲击钻头 | 无 | 圆柄22 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 198 | 冲击钻头 | 无 | 圆柄24 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 199 | 冲击钻头 | 无 | 圆柄8\*160mm | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 200 | 冲击钻头 | 无 | 圆柄10\*160mm | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 201 | 冲击钻头 | 无 | 圆柄12\*160mm | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 202 | 冲击钻头 | 无 | 圆柄6\*110mm | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 203 | 冲击钻头 | 无 | 圆柄8\*110mm | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 204 | 电工绝缘胶带 | 无 | 无 | 无 | 无 | 卷 | 75 | 无 |
| 205 | 电缆 | 无 | 5\*2.5 | 无 | 无 | 米 | 100 | 无 |
| 206 | 电缆 | 无 | YC3\*6+2 | 无 | 无 | 米 | 100 | 无 |
| 207 | 电缆盒 | 无 | PZ30-20 明装 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 208 | 电线 | 无 | BVR4 黄 | 无 | 无 | 盘 | 1 | 无 |
| 209 | 电线 | 无 | BVR4 蓝 | 无 | 无 | 盘 | 1 | 无 |
| 210 | 电线 | 无 | BVR4 红 | 无 | 无 | 盘 | 2 | 无 |
| 211 | 电线 | 无 | BVR 2.5 黄绿 | 无 | 无 | 盘 | 1 | 无 |
| 212 | 电线 | 无 | BV4蓝 | 无 | 无 | 盘 | 4 | 无 |
| 213 | 电线 | 无 | BVR2.5mm2 黑 | 无 | 无 | 盘 | 2 | 无 |
| 214 | 电线 | 无 | BV1 黑 | 无 | 无 | 盘 | 1 | 无 |
| 215 | 电线 | 无 | BV2.5 黑 | 无 | 无 | 盘 | 2 | 无 |
| 216 | 电线 | 无 | BV 0.75m2 | 无 | 无 | 盘 | 1 | 无 |
| 217 | 发泡胶 | 无 | 无 | 无 | 无 | 罐 | 45 | 无 |
| 218 | 法兰式污水泵 | 无 | 220V，1.1kw，2寸 | 无 | 无 | 台 | 35 | 无 |
| 219 | 翻板无溢孔下水器 | 无 | 304不锈钢、长款 | 无 | 无 | 套 | 5 | 无 |
| 220 | 反丝补芯 | 无 | 烤白漆1寸变6分 | 无 | 无 | 个 | 10 | 无 |
| 221 | 防盗门锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 套 | 25 | 无 |
| 222 | 防火门锁 | 无 | 汇莱达 | 无 | 无 | 套 | 25 | 无 |
| 223 | 防水外墙涂料 | 无 | 巧克力色 20L | 无 | 无 | 桶 | 15 | 无 |
| 224 | 防锈漆 | 无 | 灰 小桶 | 无 | 无 | 桶 | 5 | 无 |
| 225 | 自动排气阀 | 无 | 铜 4分 | 无 | 无 | 个 | 10 | 无 |
| 226 | 放气阀 | 无 | 铜 6分 | 无 | 无 | 个 | 35 | 无 |
| 227 | 放气阀 | 无 | 接4分管（内扣） | 无 | 无 | 个 | 10 | 无 |
| 228 | 浮球阀 | 无 | 16A 250V 5米 | 无 | 无 | 个 | 3 | 无 |
| 229 | 钢筋 | 无 | 8mm | 无 | 无 | 米 | 20 | 无 |
| 230 | 高级中性硅酮结构胶 | 无 | 黑色hs-995 | 无 | 无 | 支 | 50 | 无 |
| 231 | 给水短丝 | 无 | 4分外外 | 无 | 无 | 个 | 5 | 无 |
| 232 | 给水软连接 | 无 | 500MM | 无 | 无 | 根 | 10 | 无 |
| 233 | 焊条 | 无 | J422-3.2 | 无 | 无 | 包 | 2 | 无 |
| 234 | 角阀 | 无 | 无 | 无 | 无 | 个 | 3 | 无 |
| 235 | 角钢 | 无 | 30\*30\*30 | 无 | 无 | 米 | 20 | 无 |
| 236 | 角磨片 | 无 | 100\*6 | 无 | 无 | 个 | 80 | 无 |
| 237 | 角磨片 | 无 | 125mm\*6.8 | 无 | 无 | 片 | 50 | 无 |
| 238 | 结构胶枪 | 无 | 无 | 无 | 无 | 个 | 3 | 无 |
| 239 | 结构胶枪头 | 无 | 无 | 无 | 无 | 支 | 14 | 无 |
| 240 | 绝缘防水自粘带 | 无 | J20 | 无 | 无 | 卷 | 4 | 无 |
| 241 | 铝合金线槽 | 无 | 5CM | 无 | 无 | 米 | 25 | 无 |
| 242 | 尼龙绳 | 无 | 无 | 无 | 无 | 米 | 100 | 无 |
| 243 | 尼龙扎带 | 无 | 4\*350 | 无 | 无 | 袋 | 2 | 无 |
| 244 | 腻子粉 | 无 | 无 | 无 | 无 | 袋 | 5 | 无 |
| 245 | 暖气放气阀 | 无 | 6分自动排气阀 | 无 | 无 | 个 | 40 | 无 |
| 246 | 暖气放气阀 | 无 | 1寸反扣 | 无 | 无 | 个 | 40 | 无 |
| 247 | 暖气放气放水阀 | 无 | 1寸 | 无 | 无 | 个 | 40 | 无 |
| 248 | 暖气放气放水阀 | 无 | 1寸反扣 | 无 | 无 | 个 | 40 | 无 |
| 249 | 暖气放气放水阀 | 无 | 6分 | 无 | 无 | 个 | 20 | 无 |
| 250 | 暖气放气放水阀 | 无 | 6分反扣 | 无 | 无 | 个 | 20 | 无 |
| 251 | 普通门锁 | 无 | 天宇，大50 | 无 | 无 | 个 | 48 | 无 |
| 252 | 普通门锁芯 | 无 | 木门锁芯 | 无 | 无 | 个 | 46 | 无 |
| 253 | 乳胶漆 | 无 | 18L | 无 | 无 | 桶 | 5 | 无 |
| 254 | 石膏粉 | 无 | 20KG | 无 | 无 | 袋 | 5 | 无 |
| 255 | 水泥 | 无 | 32.5 | 无 | 无 | 袋 | 9 | 无 |
| 256 | 扎带 | 无 | 5\*400 | 无 | 无 | 包 | 2 | 无 |
| 257 | 扎带 | 无 | 4\*200 | 无 | 无 | 包 | 2 | 无 |
| 258 | 扎带 | 无 | 3\*200 | 无 | 无 | 包 | 2 | 无 |
| 259 | 扎带 | 无 | 3\*100 | 无 | 无 | 包 | 2 | 无 |
| 260 | 扎带 | 无 | 4×300 | 无 | 无 | 包 | 2 | 无 |
| 261 | 长颈水龙头 | 无 | 4分 12.5cm | 无 | 无 | 个 | 15 | 无 |
| 262 | 长颈水龙头 | 无 | 6分 | 无 | 无 | 个 | 10 | 无 |
| 263 | 中性防霉耐候密封胶 | 无 | 黑色 | 无 | 无 | 管 | 30 | 无 |
| 264 | 中性防霉耐候密封胶 | 无 | 白色 | 无 | 无 | 支 | 30 | 无 |
| 265 | 一体化太阳能路灯 | 无 | 工程款4800W超导灯珠、雷达人体模式 | 无 | 无 | 个 | 25 | 无 |
| 266 | 消防自救式消防软管卷盘 | 无 | JPS0.8-19系列 25米 | 无 | 无 | 个 | 5 | 无 |
| 267 | 消防水带 | 无 | 8-65-25 | 无 | 无 | 个 | 10 | 无 |
| 268 | 投入式液位变送器液位计 | 无 | 220V输入，显示水深上下限，报警功能 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 269 | 手持式水晶头话筒 | 无 | GST5000消防电话送话器喊话器 | 无 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 270 | 入户防盗门 | 无 | FDM1021 | 无 | 无 | 套 | 1 | 含拆除安装 |
| 271 | 入户防盗门 | 无 | FDM1221 | 无 | 无 | 套 | 5 | 含拆除安装 |
| 272 | 电笔 | 无 | R2897升级款 | 无 | 无 | 个 | 15 | 无 |
| 273 | 户外应急照明 | 无 | TG1-D | 无 | 电源方式：充电；光源类型：LED;照射面积：50平米，灯具尺寸：29\*22\*37CM:功率60W，电池容量：15600MAH,灯亮时长：9小时续航 | 台 | 1 | 无 |
| 274 | SC-ST光纤跳线 | 无 | 无 | 无 | SC-ST光纤跳线，单模，长度1米。 | 根 | 20 | 无 |
| 275 | SC-FC光纤跳线 | 无 | 无 | 无 | SC-FC光纤跳线，单模，长度10米。 | 根 | 20 | 无 |
| 276 | FC-ST光纤跳线 | 无 | 无 | 无 | FC-ST光纤跳线，单模，长度1米。 | 根 | 20 | 无 |
| 277 | PTC恒温加热板 | 无 | 无 | 无 | 1.供电电压：AC220V 2.功率：20W3.尺寸：60mm×40mm×7mm4.引线长：50cm5.加热温度范围：表面温度60-80℃6.安装方式：磁铁吸附金属 | 个 | 10 | 无 |
| 278 | 配电柜自动温控器 | 无 | MTC | 无 | 1.供电电压：AC220V2.传感器：热双金(无需外置传感器探头)3.温度调节范围：-10~50℃4.触点容量：10A 250VAC DC20W5.安装方式：35mm DIN导轨6.安装环境温度：-45℃~80℃7.接点方式：常开款 | 个 | 10 | 无 |
| 279 | HDMI线 | 无 | 无 | 无 | 2米 | 根 | 2 | 无 |
| 280 | DP线 | 无 | 无 | 无 | 2米 | 根 | 2 | 无 |

**B2技术文件/施工方案/服务内容等格式**

**技术文件/施工方案/服务内容等（如有）**

**（工程/服务类项目，需加盖公章）**

**B3法人或其他组织的营业执照等证明文件格式**

**法人或其他组织的营业执照等证明文件**

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章) ：

签署日期： 年 月 日

**B4近3年无重大违法记录信用网证明格式**

**参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，此项下载提供有效的信用网打印出的纸质证明**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

在本项目递交文件截止时间前，我单位近3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照有关的法律法规有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

**★须附：网上下载纸质材料**

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章) ：

签署日期： 年 月 日

**B5**法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书格式

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名 ，在我公司任 （董事长/总经理）职务，是 的法定代表人（或非法人组织负责人）。

现就参加**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司组织的采购项目签署相关文件。

项目名称为：招募“沈阳浑南有轨电车通用备品备件”的供应商特此证明。

|  |
| --- |
| （※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※） |

投标人名称(加盖公章):

签署日期： 年 月 日

B6法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书格式

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

（法人或非法人组织负责人参加的可不出具此委托书）

委托单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：

身份证号码： 住所地：

受委托人名称：

身份证号码： 工作单位：

 住所地： 联系方式：

现委托 为本公司的合法代理人，参加你公司组织的采购会议。

委托代理权限如下：代为参加并签署招募“沈阳浑南有轨电车通用备品备件”的供应商项目的报价文件，代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| （※授权委托人身份证正、反面复印件※） |

委托人（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：

电 话：

**B7具有独立承担民事责任的能力格式**

**具有独立承担民事责任的能力**

**（内容自拟）**

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章) ：

签署日期： 年 月 日

**B8项目承诺书格式**

**项目承诺书**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

我公司在招募“沈阳浑南有轨电车通用备品备件”的供应商项目中，如果被确定为最终供货商/服务商，非常感谢评审领导及采购单位的信任，在该项目实施过程中，现做如下承诺：

1. 我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，将依法承担相应责任。
2. 若我公司成交，保证所供货物/工程/服务项目，满足采购单位要求及国家或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担相应的责任。
3. 保证所提供的货物均为厂家正规渠全新原装货物，符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求。
4. 所供货物/工程/服务项目，在质保期内出现质量问题（非人为因素），由我方负责维修，无法维修的免费更换，期间涉及的邮寄运输费用由我方承担。如出现重大质量问题，造成严重后果的，由我方承担相应的法律法规处罚。
5. 我方完全响应采购方文件的所有内容及要求。
6. 在项目履行期间，因我方原因对采购方、第三方造成人身损害和财产损失的，我方承担全部的赔偿责任。

特此承诺

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章) ：

签署日期： 年 月 日

**B9投标人具备承接此项目的资质证明资料格式**

**投标人具备承接此项目的资质证明资料**

**（需加盖公章）**

**（如采购方对资质、业绩等有特殊要求的，投标人须提供证明材料）**